**Kiirás**

**arimeo classic T fa ablakok esetében**

Az arimeo® classic T az új ablak gyártásakor az üzemben is könnyen beszerelhető, de a beszerelés utólag is, a már beépített ablakok esetén is lehetséges.Az arimeo minden lépcsős falcú ablakba beépíthető a IV 68- as rendszertől kezdődően.

Kizárólag szabályzó lamellás, automatikus térfogatáram-szabályzással bíró, nem egy ponton, azaz nem központosított, decentrális levegő bejuttatást lehetővé tévő, fa ablakba a vasalattól függetlenül, rejtett módon beszerelhető ablakfalc-szellőző.

Beszerelés rejtve, a tok/keret felső részébe, vagy a tokosztóba. A tok marása szükséges, rögzítés a tokban 3 csavarral. Bezárt ablaknál a szellőző nem látható.

Sem további működtető elemek sem egyéb látható módon szerelt elemek nem megengedettek.

A következő, bejelentett vizsgaközpontok által kiállított igazolásokat kell benyújtani:

* Térfogatáram, beleértve jelleggörbét is a MSZ EN 13141-1 szerint.
* Csapó eső elleni védettség a MSZ EN 12208 szerint a MSZ EN 1027-tel összefüggésben
* Léghangszigetelés Rw MSz EN 10140-2 szerint, értékelve az MSZ EN ISO 717-1 -nek megfelelően

Az ablak tömítésének színe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mennyiség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mennyiségi egység:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Egység ár:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teljes ár:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_